Digital Zoom

SW:

1. Cntl\_in – הSW השמאלי [15]
   1. כדי לראות צבעים צריך לוודא שהוא למטה אותו
   2. כאשר הוא מורם – VGA מקבל '0' לכל הפורטים שלו – המסך שחור